**Правила поведения при угрозе пожара**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ** | **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ** |
|  | * Сообщите в пожарную охрану
* Выведите на улицу детей и престарелых.
* Попробуйте водой (из водопровода, от

внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.* Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной площадке).
* Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
* При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем
* Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма).
* Накройте голову и тело мокрой тканью.
* При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».
* По возможности укажите пожарным место пожара.

**Горит подвал**• Звоните в пожарную охрану• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас трагично.**Рекомендуем*** Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара.
* Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре
 | **Огнетушители углекислотные (ОУ)** | Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур.Приведение в действие ОУ:• *сорвать пломбу и выдернуть чеку;**• направить раструб на пламя;**• нажать рычаг.* **НЕДОПУСТИМО:*** держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз;
* прикасаться оголенными частями тела к раструбу (температура на его поверхности понижается до-60 -70 ЭС);
* подводить раструб ближе 1 м к электроустановке под напряжением.
 |
|  |
|  |  **Огнетушители порошковые (ОП)** | Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.Приведение в действие ОП:* *выдернуть чеку;*
* *нажать на кнопку;*
* *направить пистолет на пламя,*
* *нажать на рычаг пистолета;*
* *тушить пламя менее чем с 5 м,*
* *при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;*
* *рабочее положение огнетушителя вертикальное (не перево­рачивать!*
 |
|  |
|  | **Внутренние пожарные краны** | Приведение в действие:• *открыть дверцу шкафчика;**• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;*• *открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки;**• направить струю воды из ствола в очаг горения* |